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一、基本情况
    1、项目名称：中国人民警察大学（广州）视频会议系统及会议室音频系统采购项目
2、项目预算（即最高限价）：91680.00元
3、项目编号：GZGCCG-2026058
[bookmark: _GoBack]4、交货期：合同签订后5个日历日到货
5、交货/服务地点：广州市天河区奥体南路399-1号
6、合同签订时间：成交人于成交通知书发出之日起30日内，按照询价通知书的要求及响应承诺与采购人联系办理政府采购合同签订、供货等事宜。
7、付款方式：货到付款
8、本项目是否接受联合体投标：否
二、报价文件内容
注：★条件必须在报价文件中做出响应否则视为无效报价（除附件格式外其他自拟）
★1、报价清单（总报价不得超过最高限价，统一格式，加盖公章）；
★2、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）；
★3、针对本项目的服务承诺（统一格式，加盖公章）；
★4、报价人资格声明函（统一格式，加盖公章）；
★5、中小企业声明函（统一格式，加盖公章）；
★6、采购需求★所要求提供的证明资料（加盖公章）；
7、报价人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料； 
三、采购需求
1.项目主要采购：全数字会议系统主机、AI会议话筒处理器、会议话筒、代表会议话筒、发射器、充电箱、集成服务（具体详见采购需求文件附件）
2.供应商资质要求。投标单位必须具备为独立法人，营业执照有效。
3.评选原则，即以何标准确定最终成交供应商。采用最低价中标法，即在满足需求各项参数、功能和服务要求的前提下，按照质量、服务相等且有效报价最低者为成交供应商。若出现同时有多家最低价相同，则通过抽签方式确定唯一成交供应商。
四、报价说明
1、成交标准：在满足需求各项参数、功能和服务要求的前提下，按照质量、服务相等且有效报价最低者为成交供应商。若出现同时有多家最低价相同，则通过抽签方式确定唯一成交供应商；
2、供应商报价为一次不可变更报价，包括但不限于产品、运输、税费等与项目相关一切费用。
3、最低报价超出预算或不响应报价文件的供应商，即视为无效报价。
五、递交报价文件时间、开标时间、递交报价文件及开标地点：
1、报名时间：供应商请于2026年7月15日-2026年7月22日下午17:00前报名。
2、递交报价文件时间：供应商请于2026年7月15日-2026年7月24日上午09:30前上传电子报价文件
3、开标时间：2026年7月24日上午09时30分；报价单位应在规定的递交截止时间前登录“广采电子招标采购平台”上传电子报价文件，报价单位应按规定时间和方式提交电子报价文件、解密。
3、递交报价文件：
（1）递交方式：供应商须在“广采电子招标采购平台”注册投标人账号并根据平台提示完善投标人信息（注册详见网址：http://zbs.gzsgczb.com/）自主网上下载，下载采购需求文件及相关资料。若响应本项目，报名响应项目时需在电子招标采购平台提交平台技术服务费200.00 元，附公对公转账凭证。
（2）登录“ 广采电子招标采购平台”“投标人登录”—“报名/文件下载”下载采购需求文件等资料。
（3）本项目采用电子开标评审方式：①报价单位应在开标时间前，登录“广采电子招标采购平台”，将电子报价文件上传成功，并在报价文件递交截至时间前解密，否则响应无效。
注：报价单位上传电子报价文件，应合理安排报价文件递交时间，“广采电子招标采购平台”技术支持客服电话：020-37201839。
六、附件
（供应商报价文件包括但不限于以下附件）
附件一：采购需求
    附件二：报价人资格声明函
附件三：针对本项目的服务承诺书
附件四：报价一览表
附件五：中小企业声明函



附件一：
采购需求
一、响应人的资格要求
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的响应。
3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购
二、产品清单及技术要求
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	产地
	原装正品要求
	技术要求

	
	
	
	
	
	
	

	1
	全数字会议系统主机
	台
	2
	中国
	是
	1.支持管理有线会议单元和无线会议单元，软件配置中，有线单元数量可达≥4096台，无线单元可达≥300台。系统可对会议单元进行控制，具有会议议程的签到、表决、服务的功能及发言控制功能，接入的会议单元可参与会议议程。
★2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。
★6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。
8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议单元和采集器可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
★9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、控制会议系统角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★10.支持在WEB管理端切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选红色、蓝色、绿色、紫色主题，不同主题提供不同 UI 界面背景颜色。（提供功能界面截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
11.系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为1至16之间；无线会议单元发言人数范围可设置为1至8之间。
12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。
13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。
14.客户端、WEB端软件可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。
★15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★16.融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可手动添加全数字会议系统主机、音频处理器、混音器、反馈抑制器、功放类产品并查看在线情况；同款产品多台在线设备可手动添加，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供功能界面截图佐证）
内含会议智慧管理软件：
★1.平台集成全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、数字专业功放软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、音频矩阵管理软件模块、FIR音箱处理器软件模块、网络PDU管理系统模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放、FIR音箱处理器、充电底座、数字调音台设备硬件版本、软件版本功能；检测到有新版本时提供更新提示，可对硬件进行升级。（提供功能界面截图佐证）
★2.支持通过平台扫描并管理设备（包括电子桌牌、音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放、FIR音箱处理器、充电底座、数字调音台）的功能，支持手动添加（包括全数字会议系统主机、国产会议主机、PDU电源时序器）设备，在平台查看设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；可针对不同硬件类型选择适用软件版本，并直接下载或打开。（提供功能界面截图佐证）
★3.平台具有应用列表，通过平台可下载全数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、数字专业功放软件模块、智能充电管理软件模块、数字调音台控制软件模块、音频矩阵管理软件模块、FIR音箱处理器软件模块、网络PDU管理系统模块，下载后在主界面实时显示，可选择打开应用、卸载应用，应用上移、下移功能。（提供功能界面截图佐证）
★4.平台具有AI助手，联网后支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转指令执行；内置产品知识库，可通过AI助手查询产品功能、修改IP地址指引、音频处理功能说明、设备应用解答信息；支持上下文理解与多轮对话，内置可扩展的常用操作指令模板，并支持生成系统运行报告；平台可对接大模型，为用户提供实时智能问答，用户在交互界面输入问题后，AI助手生成的结果将显示在专用回答框内。（提供功能界面截图佐证）

	2
	AI会议话筒处理器
	台
	2
	中国
	是
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
★2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供设备接口图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供功能界面截图佐证）

	3
	会议话筒
	台
	2
	中国
	是
	1.话筒采用≥48kHz采样率。
2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。
★3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。
5.可通过UI设置SSID。
6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。
★7.具有发言计时和定时发言功能。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。
10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。
★11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
12.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。
★13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。
15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。

	4
	代表会议话筒
	台
	14
	中国
	是
	1.话筒采用≥48kHz采样率。
2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。
★3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。（提供功能界面截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。
5.可通过UI设置SSID。
6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。
7.具有发言计时和定时发言功能。
8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。
9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。
10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。
11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。
12.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。
13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。
14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。
15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。

	5
	发射器
	台
	2
	中国
	是
	★1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID
4.支持WPA3安全协议。
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。

	6
	充电箱
	台
	2
	中国
	是
	★1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）

	7
	集成服务
	项
	1
	中国
	是
	包含辅材及系统集成的安装调试费用


三、★服务要求
1.产品报价包含设备费、安装所需音频跳线等辅材费、上门安装调试等费用、物流运输等费用，甲方不再额外支付其他任何费用。
2.产品要求原装正品，不接受拆改配的产品。
3.安装调试完成后，由甲方相关人员采取现场查看、设备启动运行等方式进行验收，完全满足合同参数及标准为验收合格。
售后服务要求：产品要求3年免费保修。要求供应商在本地具有售后服务网点，质保期内，在接到采购人通知 1 个小时内响应，4小时内到达现场处理故障，如8个小时内不能处理故障的，需要提供同等配置的设备给甲方使用，直至设备维修好为止；提供7*24 小时电话支持。质保期内供应商每年提供不少于十次定期进行用户回访检修，及时处理用户意见；提供每年三次重大活动技术保障；不达标按违约处理并追究责任。


附件二：
报价人资格声明函

中国人民警察大学（广州）：
关于中国人民警察大学（广州）视频会议系统及会议室音频系统采购项目（项目编号：GZGCCG-2026058）的采购公告，本公司（企业）愿意参加响应，并声明：
一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
二、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他响应人的单位负责人不为同一人且与其他响应人之间不存在直接控股、管理关系。
三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加 该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由 我公司（企业）承担。
四、本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！

	投标人名称：										
	地址：													
	电话：									
	承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）
	日期：     年      月      日



附件三


服 务 承 诺 书

本公司郑重承诺，我公司中标后：
  
一、按照采购需求文件中货物技术要求供货等标准进行运作。
  二、如未能达到上述承诺，采购人有权取消我司中标资格，采购人有权单方解除合同。
  三、我公司按中标总价的200%赔偿采购人损失。
  四、我司承诺中标后：根据中国人民警察大学（广州）视频会议系统及会议室音频系统采购项目 需要及乙方服务质量，甲方有权无条件中断或终止项目合同。



投标人法定代表人/负责人
（或法定代表人/负责人授权代表）签字：        
投标人名称（签章）：                         
日期：      年      月      日



附件四


报价一览表

项目名称：中国人民警察大学（广州）视频会议系统及会议室音频系统采购项目
项目编号：GZGCCG-2026058
报价单位：人民币元                                                 

	报价项目
	报价
	交货期
	备注

	
	大写
	小写
	
	

	
	
	
	
	


注：1.此表中，此报价包括采购需求文件中要求的全部费用。
2.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。




投标人名称（签章）：                         
日期：      年      月      日
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附件五
中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购需求文件中明确的本项目所属行业）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1.（产品名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.（产品名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 企业名称（盖章）：__________________
 日  期：__________________
1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
  

